**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПОДБОРУ ЗАВЕС**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Телефон, e-mail** |  |
| **Название объекта, адрес** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Тип или назначение помещения, в котором устанавливается завеса** |  | **Количество одинаковых ворот** |  |
| **2** | **Размеры проема: высота**  |  | **м** | **ширина** |  | **м** |
| **3** | **Тип дверей: раздвижные раздвижные** |  | **распашные** |  | **подъемные** |  | **вращающиеся** |  |
| **4** |  | **прямой** |  |
| **Наличие тамбура** |  | **Проход через тамбур** | **Z-образный** |  |
|  | **с поворотом на 900** |  |
| **5** | **Наличие места для установки завесы: над проемом**  |  | **сбоку от проема** |  **с одной стороны** |  |
|  **с двух сторон** |  |
| **6** | **Высота здания (если одноэтажное)** |  | **м** |
| **7** | **Число этажей здания** |  | **Высота одного этажа** |  | **м** |
| **8** | **Помещение/помещение за тамбуром соединяется с лестничной клеткой и другими этажами** | **Да, напрямую** |  |
| **Да, через двери** |  |
| **Нет** |  |
| **9** | **Помещение имеет светоаэрационные фонари** |  | **зенитные фонари** |  |
| **10** | **Открываются фонари зимой Да** |  | **Нет** |  |
| **11** | **Тип остекления фонаря: стеклопакет** |  | **поликарбонат** |  | **обычная остекл. рама** |  | **другое (указать)** |  |
| **12** | **Герметичность фонаря: хорошая** |  | **плохая** |  |
| **13** | **Ворота открываются на** |  | **мин** |  | **раз в смену** |
| **14** | **Через двери проходит** |  | **человек в час (через один проем)** |
| **15** | **Расчетная температура наружного воздуха** |  | **0С** | **внутри помещения** |  | **0С** |
| **16** | **Желательная температура воздуха в проеме при действии завесы** |  | **0С** |
| **17** | **Расчетная скорость ветра** |  | **м/с** | **Регион, в котором расположен объект** |  |
| **18** | **Источник тепла** | **электрический** |  | **водяной** |  | **газовый** |  | **без источника тепла** |  |
| **19** | **Температура воды в системе отопления: прямая** |  | **0С** | **обратная** |  | **0С** |
| **20** | **Разность давлений воды в прямой и обратной ветви системы отопления в месте установки завесы** | **более 40 кПа (смес. узел без насоса)** |  |
| **менее 40 кПа (смес. узел с насосом)** |  |
| **21** | **Необходимость регулирования температуры воздуха вблизи проема****(необходимость смесительного узла)** | **Да** | **Нет** |
| **22** | **Необходимость термостата защиты от замерзания** **(для завес с водяным источником тепла)** | **Да** | **Нет** |
| **23** | **Необходимость концевого выключателя** **(автоматическое включение завесы при открытии/закрытии ворот)** | **Да** | **Нет** |
| **24** | **Механическая приточно-вытяжная вентиляция** | **сбалансирована** |  |
| **преобладание притока над вытяжкой** |  | **м3/ч** |
| **преобладание вытяжки над притоком** |  | **м3/ч** |
| **25** | **Место для дополнительной информации** **При наличии ограничений: места под установку завес (выслать схему) и тепловой мощности - указать имеющиеся ограничения.** |